**Popis vybavení**: 1 ks zařízení pro detekci tekutých výbušnin (LEDS) – kategorie 2) dle čl. 2.3 Pravidel

**Předpokládané umístění:** odletová hala

**Zdůvodnění:**

Technické zařízení, používané pro odhalování tekutých výbušnin, splňující požadovaný detekční standard (dle ECAC).

V současnosti používá provozovatel letiště pro detekci kapalných výbušnin rentgenová zařízení, splňující ECAC LEDS standard 3, typ C. V případech, kdy je na uvedeném zařízení detekován alarm, musí být použito zařízení umožňující provést následnou detekci a splňující stejný bezpečnostní standard.

Pro provádění následných detekčních kontrol, umožňujících odhalit tekuté výbušniny však provozovatel letiště disponuje pouze detekčním zařízením LEDS standardu 2 a není tak schopen provádět stanovené detekční kontroly v souladu s požadavky evropské legislativy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Pořízením uvedeného technického zařízení, splňujícího standard 3, zajistí provozovatel letiště provádění stanovených detekčních kontrol tekutých výbušnin v souladu s požadavky legislativy, a současně tím zajistí i zvýšení úrovně bezpečnosti cestujících.

Předpokládaná cena: 1 000 000,- Kč bez DPH